
一德码头废气处理项目工程量清单

	序号
	项目名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	旋流板塔
	Φ700mm×5000mm，内置3块旋流板+1块除雾板。材质：316L不锈钢，塔体厚度：4mm。
	2座
	

	2
	填料吸收塔
	Φ1000mm×5000mm，含两道喷淋系统，两层填料支撑板等。材质：316L不锈钢，塔体厚度4mm。
	6座
	

	3
	玻璃钢离心风机
	HF-181B，Q=2500m3/h、P=3500Pa、N=7.5HP，防爆变频电机。防爆等级：ExdIIBT4。
	2台
	洁天
王牌

	4
	耐酸碱循环泵
	MPH-F-565CCV5，Q=28.2m3/h、H=14m、N=5HP，卧式可空转。材质：FRPP。防爆电机，防爆等级：ExdIIBT4
	4台
	台湾
国宝

	5
	自吸泵
	KB-50052NBL-SSH, Q=30m3/h、H=8m、N=5HP，防爆电机。材质：FRPP。防爆等级：ExdIIBT4
	2台
	台湾
国宝

	6
	柴油循环泵
	YG65-125，Q=32.5m3/h、H=18m、N=3kW。防爆电机，防爆等级：ExdIIBT4
	4台
	凯旋

	7
	自吸泵
	50CYZ-25, Q=20m3/h、H=20m、N=4kW，防爆电机。防爆等级：ExdIIBT4
	2台
	凯旋

	8
	40m3卧式储罐
	Φ2400mm×9000mm厚度6mm，材质：316L，带磁翻板液位计、进出料、放空、排空口等
	4台
	

	9
	PH/ORP计仪表控制箱
	防爆箱。含探头及信号线
	2台
	

	10
	油气分离器
	Φ1000mm×1300mm，材质：316L，带支架及排污口
	2台
	

	11
	水汽分离器
	Φ1000mm×1200mm，材质：316L，带支架及排污口
	2台
	

	12
	塔间风管
	Φ273，δ=2.0mm，材质：316L
	53米
	

	13
	不锈钢管道
	Φ400，δ=2.0mm，材质：316L
	20米
	

	14
	塔间弯头
	Φ273，δ=2.0mm，材质：316L
	28只
	

	15
	钢管
	DN80，材质：不锈钢316L
	20米
	

	16
	钢管
	DN65，材质：不锈钢316L
	60米
	

	17
	钢管
	DN50，材质：不锈钢316L
	50米
	

	18
	钢管
	DN40，材质：不锈钢316L
	35米
	

	19
	钢管
	DN25，材质：不锈钢316L
	20米
	

	20
	法兰
	DN250，δ=10.0mm，材质：316L，HG 20592 PN6
	66片
	

	21
	制冷机组
	BLSBLGF135    理论重量为3吨
	2台
	

	22
	碱液吸收剂
	DL-012
	70吨
	

	23
	阻火器
	DN250，材质：316L
	2台
	

	24
	压力变送器
	3051，材质：316L
	1件
	罗斯蒙特

	25
	Y型过滤器
	DN65，材质：不锈钢316L
	4只
	

	26
	球阀
	DN65，材质：不锈钢316L
	22只
	

	27
	球阀
	DN50，材质：不锈钢316L
	14只
	

	28
	球阀
	DN40，材质：不锈钢316L
	8只
	

	29
	球阀
	DN25，材质：不锈钢316L
	8只
	

	30
	球阀
	DN15，材质：不锈钢316L
	8只
	

	31
	水压表
	材质：不锈钢304
	8只
	

	32
	风压表
	材质：不锈钢304
	6只
	

	33
	不锈钢钢丝拉绳
	固定吸收塔用
	若干
	

	34
	工字钢、槽钢、格栅板

花纹板
	制作钢平台用，6000mm×10000mm×3500中型钢平台及护栏、楼梯2个。平台钢构主体为250×250×10的工字钢。
	若干
	

	35
	镀锌角钢（烟囱钢结构）
	80*8，60*6  烟囱高度约20米
	若干
	

	36
	辅助配件
	不锈钢螺栓、不锈钢螺丝、垫片、油漆等
	若干
	

	37
	电力电缆
	ZR-YJV22-0.6/1-3x4+2*2.5
	375米
	

	38
	电力电缆
	ZR-YJV22-0.6/1-3x120+2*70
	750米
	

	39
	镀锌钢管
	SC40
	20米
	

	40
	镀锌钢管
	SC150
	40米
	

	41
	MNS配电柜
	600x2200x1000
	1个
	

	42
	电缆
	ZR-DJYPVP 1x2x1.5
	3280
	

	43
	电缆
	GSKJ-HRPVSP 1X4X1.5
	470
	

	44
	电缆
	ZR-DJYPVP 1x3x1.5
	420
	

	45
	氮气管道
	DN200，材质：碳钢
	300米
	

	46
	氮气管道
	DN50，材质：碳钢
	300米
	

	47
	油气管道
	DN500，材质：碳钢
	10米
	

	48
	油气管道
	DN250，材质：碳钢
	80米
	

	
	
	
	
	


注：1、工程量以现场实际为准。
2、氮气管道、油气管道拆除前应先在靠近罐区围堰的第一道阀后加盲板或盲盖。加盲板或盲盖后检测合格后才允许拆除管道。
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