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1、 采购说明：
码头团队2024年研发项目（项目编号：10155236）集装箱内衬袋水平进料系统优化研究项目按计划于2025年5月9日系统测试完成，计划2025年5月10日进行装车性能测试和料仓洗仓料排料装车等工作需要申请采购租两辆拖车（能自带举升功能的20尺托架）和20尺集装箱两个及驾驶司机一名配合装车和卸车作业，相关车辆和20尺集装箱及驾驶司机使用5天-15天，以实际使用天数结算相关费用。
2、 用车地点：福海创PTA厂区码头团队。
3、 费用结算：每天工作时间从8：30-20：30结束按12小时/天结算费用。
4、 驾驶司机、车辆和集装箱要求如下：
1、 驾驶司机：
  1-1司机驾驶证要求：A2驾驶证，司机身体健康、具有多年驾驶半挂车经验的司机。
2拖头：
2-1进料（装车）时，使用20尺标准集装箱配20尺托架；
2-2进料/卸料时，拖头尚需具备自行举升集装箱，倾斜至45°角的功能；
2-3拖头入厂进料需加装阻火器；
3、集装箱：
3-1 20尺标准集装箱；
3-2 集装箱箱门凸轮完好，以便于箱门关闭、上锁；
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3-3 集装箱凹槽横杆完好，高度合适：
3-3-1集装箱车头和箱门四个凹槽，靠近集装箱地面4个横杆（如图片圆圈标识）完好，离集装箱地面高度约10厘米；
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3-3-2 集装箱车头和箱门四个凹槽，靠近集装箱顶面4个横杆（如图片圆圈标识）完好，离集装箱地面高度约200厘米；
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3-3-4卫生干净、整洁，内部无灰尘和杂物；
3-3--5集装箱底板无凹凸不平、铁钉、铁屑、及尖锐粗糙的突起物；
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